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Технічний опис мийного засобу 
ТМ «LIV»
Засіб мийний лужний  пінний для термокамер «LIV Актив 133»
Дата складання: 15.01.2019
Версія 2

Нормативний документ: «Технічний регламент мийних засобів»; 

                                              ТУ У 24.5-30914218-030:2010 «Засіб мийний універсальний для промислового використання. Технічні умови»
Система управління якістю: ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)  

Призначення. 
Засіб мийний високолужний пінний (концентрат) для миття виробничого обладнання та поверхонь в харчовій промисловості. Цільове призначення – для очистки термокамер від нагару, жиру, копоті. Також рекомендований для генерального, періодичного та повсякденного миття поверхонь із нержавіючої сталі, лугостійких пластмас, скла, емалі, виробів з гуми в різних галузях харчової та переробної промисловості (варочні ємності, грилі, резервуари, змішувачі, розливні машини, конвеєри, трубопроводи, технологічні столи, підігрівачі, морозильне та санітарно-технічне обладнання, підлоги та стіни покриті керамічною плиткою). 
Завдяки збалансованому вмісту лугів, поверхнево-активних речовин та комплексоутворювача ефективний при видаленні жирових забруднень та нагару, органічних забруднень різноманітної природи.  Підходить для води будь-якої жорсткості. 
Засіб призначений тільки для професійного застосування. 
Технічний опис інгредієнтів
	Загальна хімічна назва кожного інгредієнта
	Назва згідно
INCI
	Тип речовини
	CAS №

	Вода деіонізована
	Water
	Розчинник
	7732-18-5

	Гідроксид натрію 
	Sodium hydroxide
	Лужний інгредієнт
	1310-73-2

	Алкілполіглюкозиди
	Caprylyl/Decyl Glucoside
	Неіоногенна ПАР
	68515-73-1

	Діетилентриамін пента

натрієва сіль (метиленфосфонової кислоти)
	Diethylene Tri Amine Penta (Methylene Phosphonic) Acid
	Комплексоутворювач
	22042-96-2


Фізико-хімічні властивості. 

Зовнішній вигляд: однорідна однофазна рідина коричневого кольору без сторонніх домішок, допускається наявність осаду. 

Запах: специфічний, характерний для використаних інгредієнтів сировини. 

Густина (20 0С): 1,47±0,15 г/см3
Водневий показник: без розведення 12,0 - 14,0 од. рН;

 1,0 % розчин 11,0 – 13,0 од. рН.  

Розчинність концентрату: змішується з водою у будь яких пропорціях.
Вплив на навколишнє природне середовище.

Ступінь повного або первинного біорозкладу поверхнево-активних речовин: здатність до біологічного розкладання неіоногенних поверхнево-активних речовин – 86%.

Вплив на поверхні. 
При дотриманні  правил застосування матеріали, що звичайно використовуються в харчовій промисловості, такі як легована сталь, хромонікелеві сплави,  гума, лугостійкі пластмаси та інші штучні матеріали не руйнуються під впливом засобу. Не використовувати на поверхнях з алюмінію та його сплавів, кольорових металів, оцинкованих та лужених. У випадку невпевненості в складі матеріалу слід попередньо протестувати на невеликій ділянці. 
Пінні властивості.
Розчини мийного засобу володіють вираженими пінними властивостями. 
Рекомендації по застосуванню. 

Засіб використовують у вигляді робочих розчинів. Концентрацію робочого розчину, час, температуру та спосіб мийки визначає спеціаліст в кожному конкретному випадку, в залежності від технологічних особливостей обладнання та ступеню забруднення. 
Перед використанням вмістиме каністри перемішати. При митті термокамер з інєкторною системою всмоктування налаштувати дозування на потрібну концентрацію. Робочі розчини готуються простим змішуванням концентрату з водопровідною водою у тарі із нанесеним маркуванням. Кількісне співвідношення «LIV Актив 133» з водою для приготування робочих розчинів необхідної концентрації та рекомендації по їх оптимальному застосуванню вказані в таблиці.
	Метод обробки
	Концентрація робочого            розчину, %
	Кількість концентрату              на 1л води, мл
	Температура при митті об’єкта, 0С
	Експозиція, хв.

	Ручне миття
	1, 0 - 5,0
	10 – 50
	40 – 70
	15 - 30

	Машинне миття                 (піногенератор;             апарат високого тиску)
	2,0 – 8,0
	20 - 80
	40 – 70
	15 – 30

	Миття вистоюванням (зануренням)
	3,0 – 8,0
	30 - 80
	20 - 40
	30 - 50


Перед використанням засобу обладнання та/або поверхні промити проточною водою.
При ручному застосуванні нанести робочий розчин за допомогою щітки або губки. Витримати заданий час, потім сполоснути теплою водою (температура 30-60 0С) до видалення залишків мийного засобу. 
При механічному митті робочий розчин нанести апаратом високого тиску або за допомогою розпилювачів середнього або низького тиску. В залежності від ступеню забруднення витримати заданий час, потім змити теплою водою (температура 30-60 0С) до видалення залишків мийного засобу.

У випадку необхідності видалення особливо стійких нашарувань (копіть, підгорілі та смолисті забруднення, карбонізований жир та ін.) слід використовувати більш концентровані робочі розчини (10 - 20 %) які теж наносяться методом розпилювання на стінки коптильної камери або іншого устаткування. Після 10-15 хвилин дії такого робочого розчину поверхні слід обробити ще раз, використовуючи менш концентрований розчин (2,0 – 8,0 %). Через 10 хвилин  промити чистою водою до видалення залишків мийного засобу. 

Забруднені робочі прилади, деталі та фрагменти, що мають невеликі габарити, слід занурити в             3 - 8% робочий розчин на 30 - 50 хвилин, потім промити чистою водою до видалення залишків мийного засобу. 

Варочні котли з нержавіючої сталі спочатку слід наповнити гарячою водою з температурою 60-80 0С, потім додають засіб із розрахунку, щоб його концентрація в ємності становила 3 – 8 %.                   Для ефективної миючої дії розчин слід залишити на 30-60 хв., а потім ретельно промити водою до видалення залишків мийного засобу. 
   При необхідності здійснюється контроль на залишкову лужність після ополіскування від миючого засобу. Наявність чи відсутність лужності в змивних водах перевіряють за допомогою індикатора фенолфталеїну. До 100 мл змивної води додають 1 - 2 краплі розчину фенолфталеїну. При відсутності лугу вода залишається безбарвна, а при наявності у воді залишків лугу – з’являється малиновий колір. Крім того, контроль можна здійснювати і за допомогою індикаторного лакмусового паперу. Для цього до вологої ділянки прикладають полосу паперу. Якщо колір не змінюється – залишкова лужність відсутня. Наявність синього кольору свідчить про недостатнє видалення залишкового лугу. 
   У випадку необхідності перевірки точної концентрації робочого розчину, за наявності на підприємстві лабораторії, можна здійснити аналіз у відповідності до методики (див. нижче).
Визначення концентрації робочого розчину. 

Реагенти: розчин соляної кислоти 0,1 мг/дм3 (0,1 н), індикатор фенолфталеїн.

Методика: до 10 мл робочого розчину додати 10 мл дистильованої води, перемішати, та додати 2-3 краплі індикатору. Титрувати розчином кислоти до знебарвлення розчину. 

Розрахунки.  Титрувальний фактор = 0,10 

Кількість розчину кислоти в мл х 0,10 = концентрація, % LIV Актив 133 (за вагою). 
Правила безпеки.

Уважно прочитайте інструкцію по використанню. До роботи повинні допускатися особи, які попередньо пройшли інструктаж по техніці безпеки. При приготуванні робочого розчину засобу та його застосуванні в ручному режимі використовувати засоби індивідуального захисту. Приміщення повинно добре провітрюватися. Під час приготування та використання засобу сторонні особи повинні бути відсутні, забороняється приймати їжу, пити, палити.   

Не існує небезпеки горіння або вибуху. Якщо засіб розлився, то необхідно здійснити збирання за допомогою інертного абсорбуючого матеріалу (пісок, кізельгур та ін.), по можливості прибрати із зони аварії металеві вироби/речі. Не змішувати з іншими речовинами. Керуйтеся звичайними правилами безпечного використання хімічних засобів. Засіб не призначений для миття шкіри та продуктів харчування. 

Засіб не повинен попадати у навколишнє середовище без  попередньої нейтралізації. 
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Обережно! Може визвати корозію металів.
Небезпечно! При попаданні на шкіру та в очі викликає хімічні опіки. Запобіжні заходи. Зберігати тільки в промаркованій тарі виробника, під замком. Використовувати захисний спецодяг, гумові рукавиці та захисні окуляри. Уникати контакту засобу зі шкірою та очима. Мити руки після використання засобу. При попаданні на шкіру, швидко зняти весь забруднюй одяг, шкіру промити водою; перед повторним використання забруднений одяг випрати. У випадку попадання засобу в очі, необхідно негайно промити їх великою кількістю води, а вразі необхідності звернутися за медичною допомогою та показати етикетку. Не ковтати! У разі проковтування прополоскати рот. Не викликати блювання! Терміново звернутися за медичною допомогою. Застосовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях. Не вдихати випарів засобу, при вдиханні: свіже повітря, спокій. 

Зберігання. 

Зберігати в оригінальній тарі в герметично закритому вигляді в сухих добре вентильованих приміщеннях при температурі від 0 0С до +30 0С та відносній вологості не більше 80%. Слід запобігати тривалої дії прямих сонячних променів. 
Зберігати окремо від кислот та сильних окислювачів. 

Строк придатності – 24 місяця з дати виготовлення. Гарантійний строк відповідає строку придатності. 
Пакування та транспортування. 

Засіб реалізується споживачу в РЕ каністрах номінальним об’ємом 10 л. Під час зберігання та транспортування готову продукцію зберігають в штабелях висотою не більше 2 рядів з проходами між ними. За домовленістю із споживачем дозволяється постачання в бочках 100 – 200 л, або 1000 л ємностях з лугостійких полімерів. Засіб дозволяється транспортувати усіма видами транспорту в критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту, в інтервалі температур від 0  0С до +30  0С. 

Дозволено Міністерством охорони здоров’я України. 
Виробник/служба споживачів: www.omega-b.com.ua E-mail: info@omega-b.com.ua
тел.: +380 48 729 63 20 
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